Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12 апреля 2018 г. N 63

На основании Предписания Государственной жилищной инспекции Курской области от 15.12.2017 N 4776 и в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 27.03.2012 N 158-пг "Об уполномоченном органе по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг" приказываю:

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.Приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 16.05.2017 N 60 (в редакции от 20.07.2017 N 89) одновременно был признан утратившим силу приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 12.04.2018 N 62.Приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 20.08.2012 N 64 (в редакции приказов комитета N 79 от 15.10.2012, N 94 от 19.11.2012 и N 47 от 20.05.2013) ранее был признан утратившим силу приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 16.05.2017 N 60. |

1. Признать утратившими силу с 01.05.2018 приказы комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 16.05.2017 N 60 (в редакции от 20.07.2017 N 89); от 20.08.12 N 64 (в редакции приказов комитета N 79 от 15.10.12, N 94 от 19.11.12 и N 47 от 20.05.13).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2018 на территории Курской области [нормативы](#P29) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях, отведению сточных вод в жилых помещениях, определенные с помощью аналогового метода, согласно приложению к настоящему приказу.

3. Приказ подлежит официальному опубликованию в 10-дневный срок со дня его подписания.

Председатель комитета

С.А.ЯКОВЧЕНКО

Приложение N 1

Утверждены

приказом

комитета ЖКХ и ТЭК Курской области

от 12 апреля 2018 г. N 63

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

(NX И Nr, М3 НА 1 ЧЕЛОВЕКА), ОТВЕДЕНИЮ СТОЧНЫХ ВОД

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (Nk, М3 НА 1 ЧЕЛОВЕКА)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства | Этажность | Холодная вода | Горячая вода | Отведение сточных |
| Nx | Nr | Nk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками |
| 1.1 | ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | от 1 до 5 | 6,99 | 3,16 | 10,15 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 1.2 | ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | от 1 до 5 | 6,87 | 3,08 | 9,95 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 1.3 | ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | от 1 до 5 | 6,82 | 2,76 | 9,58 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением или местной канализацией, оборудованные унитазами, раковинами, мойками |
| 2.1 | ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | от 1 до 5 | 9,0 |  | 9,0/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2.2 | ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | от 1 до 5 | 8,86 |  | 8,86/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2.3 | ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | от 1 до 5 | 8,79 |  | 8,79/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2.4 | ваннами без душа | от 1 до 5 | 8,66 |  | 8,66/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2.5 | душем (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 9,18 |  | 9,18/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |

Примечание.

1. В числителе указан норматив для централизованной системы водоотведения; в знаменателе - для местной канализации.